<!-- Slide number: 1 -->
| kerP P3  | kerP P3 uncut  | kerP P4  | kerP P4 uncut | kerP pSB1K3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kerP pSB1C3  | kerP pSB1C3 uncut
 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | kerP P1  | kerP P1 uncut  | Kerp P2 | kerP P2 uncut |
| --- | --- | --- | --- | --- |

![](Grafik11.jpg)

![](Grafik2.jpg)
20
10
7
5
4
3

2
1,5

1

0,7

0,5
0,4
0,3
0,2
0,075